
**Assesment-1**

1. To create with piezo alarm, PIR sensor, temp sensor with below functionalities;



**Program:**

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(A0,INPUT);

pinMode(2,INPUT);

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop()

{

double data=analogRead(A0);

double n=(data/1024);

double volt=n\*5;

double off=volt-0.5;

double temp=off\*100;

Serial.print("temperature= ");

Serial.println(temp);

int pir=digitalRead(2);

Serial.print("motion= ");

Serial.println("Object decected");

if(temp>60){

tone(13,100);

delay(5000);

noTone(13);

}

if(pir==1){

tone(13,200);

delay(5000);

noTone(13);


}

}

**Output:**

****

**Working Circuit Design:**

****

**By**

**Name: Viswesvaran K E**

**Reg no:1919103712**